**Zuid Holland - Portugaal - Slot Valckesteyn (ZH) [Internet-web-browser.svg](http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Internet-web-browser.svg)**[**51° 52' 6" NB, 4° 24' 28" OL**](http://www.nsesoftware.nl/wiki/maps.asp?params=51_52_6.39_N_4_24_28.42_E_type:landmark_scale:2000_region:NL&pagename=Slot_Valckesteyn)

* De [heer Nicolaas III van Putten en Strijen](http://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_Putten) liet tussen 1304 en 1311 een [kasteel](http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel) bouwen dat verrees tussen de Poortugaalseweg, de Varleweg en de Slotvalkensteinsedijk in [Poortugaal](http://nl.wikipedia.org/wiki/Poortugaal).
* Gelegen op op een veilige, hoge plaats binnen de [dijkring](http://nl.wikipedia.org/wiki/Dijkring) op de hoek van een eiland, waar de [Maas](http://nl.wikipedia.org/wiki/Maas) en [Merwede](http://nl.wikipedia.org/wiki/Merwede) samen kwamen.
* Het zou uitgroeien tot een van de mooiste kastelen van de gehele streek.
* De Heer van Putten mocht op zijn kosten in het huis gevangenen uit de landen van Putten, van Portegael en van Strijen opsluiten.
* Ingezetenen van het Land van Portegael mochten er in tijden van gevaar have en goed veilig stellen.
* Belangrijk was de [militaire](http://nl.wikipedia.org/wiki/Militair) betekenis. Want het stond door zijn zware, dikke muren, als een onneembare sterkte bekend.
* Het zeer weerbare karakter werd mede bepaald door de beide stoere voortorens.
* Het heeft dan ook verschillende [belegeringen](http://nl.wikipedia.org/wiki/Belegering) doorstaan, vooral tijdens de [Hoekse en Kabeljauwse twisten](http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoekse_en_Kabeljauwse_twisten).
* In [1489](http://nl.wikipedia.org/wiki/1489) toen [Jonker Frans van Brederode](http://nl.wikipedia.org/wiki/Jonker_Frans_van_Brederode), die als hoofd van de Hoeksen Rotterdam had ingenomen, de kabeljauwen een lesje wilde leren gingen 300 soldaten onder commando van Joris van Brederode en Daniel Lepeltak richting [IJsselmonde](http://nl.wikipedia.org/wiki/IJsselmonde_(eiland)).
* Ze plunderden eerst het slot Valckesteyn

## Geschiedenis

* Bouwkundig behoorde slot Valckesteyn tot de [waterkastelen](http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel#Waterburcht_of_waterkasteel), wat betekende dat het omgeven was met een slotgracht gevuld met water.
* Het kasteel bestond uit een indrukwekkende grote toren of [donjon](http://nl.wikipedia.org/wiki/Donjon) dat behoorde tot de grootste in [Holland](http://nl.wikipedia.org/wiki/Holland) en besloeg een oppervlakte van 10 bij 18 meter.
* Met muren van minimaal twee meter dik werd de donjon in twee ruimten verdeeld.
* Om de toren groepeerden zich de bijgebouwen en het geheel werd omgeven door een muur met of zonder weergang.
* De onderzijde van de fundering ligt twee meter onder de [grondwaterspiegel](http://nl.wikipedia.org/wiki/Freatisch_vlak).
* Grote [bouwputten](http://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwput) zijn gebruikt die met behulp van [tonmolens](http://nl.wikipedia.org/wiki/Tonmolen) droog zijn gehouden.
* De toegang naar de vrij eenvoudige hoofdingang was via een voorpoort, een brede weg en over een grote houten [ophaalbrug](http://nl.wikipedia.org/wiki/Valbrug).
* De hoofdverdieping had een hoogte van circa 4 meter met daarboven een [verdieping](http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdieping) en zolderruimte, met een door [leipannen](http://nl.wikipedia.org/wiki/Leisteen#Toepassingen) afgedekt [schilddak](http://nl.wikipedia.org/wiki/Schilddak). Een [gekanteelde](http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanteel) [borstwering](http://nl.wikipedia.org/wiki/Borstwering_(verdedigingswerk)) voorzien van een tinnenkrans omsloot de goot op de muren, terwijl zich [arkeltorentjes](http://nl.wikipedia.org/wiki/Erkertoren) bevonden op drie hoeken van het bouwwerk. Elke verdieping had vanaf de muurtrap bereikbaar een [gemak](http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemak) die op een grote [beerput](http://nl.wikipedia.org/wiki/Beerput) in de fundering loosden.
* Aan de zuidzijde van de toren bevond zich een ommuurde [binnenplaats](http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenplaats_(bouw)), aan de binnenzijde versterkt door [steunberen](http://nl.wikipedia.org/wiki/Steunbeer) die de op bogen rustende [weergang](http://nl.wikipedia.org/wiki/Weergang) droegen.
* Twee zware ronde [torens](http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoektoren) van ongeveer 13 meter hoogte en een dikte van 1,25 meter sloten de walmuren op de hoeken af.
* De torens gingen van boven over in een achtkant, bekroond door een spits met dakkapel. Uit praktische overwegingen beperkte men overal in de buitenmuur het aantal ramen.
* In het [interieur](http://nl.wikipedia.org/wiki/Interieur_(terminologie)) bevonden zich tegen de scheidingswanden de [schouwen](http://nl.wikipedia.org/wiki/Haard).
* In 1588 heeft het slot een ingrijpende verbouwing ondergaan.
* Hierbij werd met een westvleugel op de binnenplaats uitgebreid.
* Daarnaast ontstond tegen de buitenzijde van de oostzijde van de walmuur een in de gracht uitgebouwde vleugel met een [keuken](http://nl.wikipedia.org/wiki/Keuken_(ruimte)) en een voorpoortje.
* Een klein ommuurd plaatsje met een hek kwam voor de poortingang, waarbij de flankdekking van de beide hoektorens teniet werd gedaan.
* De militaire waarde van Valckesteyn was toen opgehouden te bestaan.
* In de loop der eeuwen veranderde er veel in de indeling en aankleding.
* In 1817 vermeldde de verkoopaankondiging dat het interieur bestond uit "ruime zalen en spatieuse beneden- en bovenkamers, meest gestucadoord en behangen, grote keuken en andere comoditeiten, mitsgaders een fraaie hermitage, alsmede een chineese coepel" etc