**Nederland - Plaats = Barger-Compascuum (DR) De Berk (Stellingmolen)**

**[Internet-web-browser.svg](http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Internet-web-browser.svg)**[**52° 45' 17.37" N 7° 1' 49.14" E**](http://www.nsesoftware.nl/wiki/maps.asp?params=52_45_17.37_N_7_1_49.14_E_zoom:19_type:landmark_region:NL&pagename=De_Berk_(Barger_Compascuum))

* De molen is afkomstig uit het Duitse Drantum in de kreis Cloppenburg.
* Daar werd hij omstreeks 1850 gebouwd, maar verbrandde in 1870 en werd daarnaar weer herbouwd.
* De molen is in Drantum tot 1952 in bedrijf geweest en werd in 1979 door de Overijsselse beroepsmolenaar H.E.A. Bokkers naar Nederland gehaald.
* In 1983 kocht het Veenmuseum de molenonderdelen voor plaatsing in het Veenpark, nabij de plaats waar tussen 1876 en 1943 de houten achtkante grondzeiler van bakker Eiling had gestaan.
* Deze molen was in 1936 uit bedrijf genomen.
* De naam De Berk is ontleend aan het veenlandschap, waar de berk domineerde.
* De stellinghoogte van de molen is 3,60 m. en onder de molen zit een kelder voor de opslag van 16 ton graan.
* Met een liggende schroef en jacobsladder wordt het graan naar een silo boven de maalstenen gebracht.
* Het koppel kunststenen met een diameter van 1,70 m. heeft een afwijkende drie-taks rijn.
* In de kap bevindt zich een houten bovenas met gietijzeren insteekkop en de pen is uitgevoerd met een taats.