**LIMBURG - Plaats = Horn (LB) De Welvaart (Beltmolen)**

* De kleine stenen korenmolen De Welvaart staat aan dezelfde weg op korte afstand van molen De Hoop.
* Zijn naam De Welvaart heeft geen betrekking op de afmetingen.
* De molen heeft een tamelijk rechtop gaande romp met kleine doorsneden, waarin op de steenzolder nog twee koppels l5der stenen een plaats vinden.
* De maalzolder heeft een middellijn van bijna 4 m., het spoorwiel heeft een diameter van 1,70 m. gemeten op de steekcirkel van de kammen.
* Deze bedraagt meestal 2-2,5 m. Met een gevlucht van 22,3 m. en een overbrengingsverhouding van 1 op 5,14 kon met deze molen gemakkelijk bakrogge en voergraan worden gemalen.
* Het merkwaardige molentje werd gebouwd in 1865.
* In de jaren '30 van de vorige eeuw werd een groot aantal verbeteringen aan de molen uit gevoerd.
* Om bij langdurige windstilte te kunnen blijven malen werd in het Duitse Geldern een elektrische dubbele maalstoel met 16der stenen gekocht.
* De maalstoel werd in een gemetselde ruimte tegen de molenromp geplaatst, waarvoor een gedeelte van de molenberg moest worden afgegraven.
* In die tijd had de molen nog een houten as en een houten gevlucht, die aan vervanging toe waren.
* In 1933 werd de afgebroken achtkante stellingmolen uit Brummen (Gld.) voor de prijs van 275 gulden aangekocht.
* Met een kleine aanpassing van de romp pasten de kap met het Engels kruiwerk en de molenas met bovenwiel.
* In Hilvarenbeek (N.B.) werd een gebruikte Fransenroede en in Neerkant (N.B.) een Potroede van de achtkant Oom Paul op de kop getikt. Molenmaker Adriaens uit Weert voerde de verbouwing uit.
* De molen kreeg toen Dekker-stroomlijnneuzen.
Op dezelfde avond, dat in de molen De Hoop een springlading door de Duitsers werd aangebracht werden ook in de molen De Welvaart voorbereidingen getroffen om de molen op te blazen.
* Toen de verdragende Britse kanonnen het vuur openden, verlieten de Duitsers de molen en lieten ook deze verder ongemoeid.
* In 1951 is de oude Potroede vervangen door een andere gebruikte roede en de Dekker-stroomlijn door een Van Bussel-neus.
* Uit de oude Potroede werd een lange spruit gemaakt en in de kap geplaatst.
* Enige jaren later werd er op de plaats van de dubbele maalstoel een hamermolen en een mengketel geïnstalleerd.
* Daarna raakten ook de maalstenen van de windmolen in onbruik, en de molen werd niet meer onderhouden.
* In 1970 nam de gemeente Horn de windmolen met toebehoren over, waarna een restauratie volgde.
* Bij deze restauratie behielden beide molens de stroomlijnneuzen die er op het laatst op waren aangebracht, nu echter voorzien van remkleppen.
* Op 16 augustus 1975 werden de restauraties van De Hoop en De Welvaart met een groots opgezet molenfeest afgesloten.