**Zuid Holland - Plaats = Streefkerk (ZH) Oude Weteringsmolen (Wipmolen)**

Beneden Tiendweg 5
2959 BA Streefkerk

* Dit is de meest Zuidelijke van de drie Streefkerkse ondermolens die bijna twee eeuwen de waterhuishouding verzorgde in de 1530 ha grote Streefkerkpolder. De twee bovenmolens maalden het water in een hoge boezem die via een sluis op de rivier de Lek loosde.
* De molen had als functie tot 1953 het bemalen van het deel Kortland van de polder Alblasserdam; was tevens baak- of seinmolen voor het waterschap de Nederwaard.
* Opvoerhoogte Zomerpeil: 1,20 m, Winterpeil 1,40 m.
* De molen is sinds 1989 weer maalvaardig en maalt nu in een circuit.
* Op 11 juni 1759 werd het maken van nieuwe wielbakken voor de Oude Weteringmolen en de Hoge Tiendwegmolen aanbesteed. De laagste inschrijver was Cornelis Noordegraaf, metselaar te Oud-Alblas, die de werkzaamheden aannam voor f 525.
* Op 21 mei 1783 werd een openbare inschrijving gehouden voor het vernieuwen van de voorwaterloop en een gedeelte van de krimpmuur. Het werk werd uitgevoerd door Cornelis Noordegraaf voor f 578.
* Op 22 juni 1846 werd voorgesteld de molen vijftig duim te verhogen en het scheprad dertien duim te lichten
* Door de geringe tasting zou weliswaar het rendement van het scheprad verminderen, maar de dan gunstigere afschothoek van de schoepen werd van meer belang geacht.
* Hoewel daarvan uit de voorhanden zijnde stukken niets blijkt, is het evenwel ook mogelijk dat met het hoger plaatsen van het scheprad ook de schoepen evenredig werden verlengd waardoor de diameter met circa 26 duim zou zijn toegenomen.
* Misschien heeft een en ander verband gehouden met de wens de lage boezem, waarop de molen uitsloeg, hoger op te malen dan tot dusver gebruikelijk was. Dat zou ook de verhoging van de molen en de molenwerf verklaren.
* Deze werkzaamheden werden in 1847 uitgevoerd. Toen de molen op de vijzels stond, werd meteen een muurplaat vernieuwd. Uit een opsomming van te repareren zaken blijkt dat er in 1879 in of bij de molen een stenen bakoven in gebruik was.
* In april 1975 werd door molenmakerij J. de Gelder begonnen met een ingrijpende restauratie van de molen.
* Onder andere werden de roeden met hekwerk en borden, de beplanking van het bovenhuis en de kap, de complete staart, de penbalk, de vangstukken, de schoepen van het scheprad en het rietdek van de ondertoren vervangen.
* Daarnaast werd nog metselwerk uitgevoerd aan de waterlopen en veldmuren. Na de restauratie werd de molen op 2 september 1976 officieel in bedrijf gesteld.
* Op dezelfde dag werden ook de Stijve Molen in Meerkerk en de Bonkmolen in Lexmond na restauratie officieel in bedrijf gesteld.
* Enkele jaren na de restauratie van de Oude Weteringmolen bleek het vervangen van de voeghouten noodzakelijk waardoor de molen, die tot dan vrijwel wekelijks draaide, opnieuw stil kwam te staan. Het mankement werd in de zomer van 1989 hersteld waarbij nieuwe voegburriebalken, kalven en steenburriebalken werden aangebracht.