# Reuver (LB) Internet-web-browser.svg[51° 17' NB, 6° 5' OL](http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=nl&params=51_17_6_N_6_4_45_E_type:city_scale:25000_region:NL&pagename=Reuver)

* Reuver is een dorp dat onderdeel uitmaakt van de gemeente [Beesel](http://nl.wikipedia.org/wiki/Beesel).
* Het heeft ongeveer 11.100 inwoners, met een bevolkingsdichtheid van 765 inw./km².

## Landschap en functies

* In en rond Reuver vindt men een typisch [terrassenlandschap](http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrassenlandschap&action=edit&redlink=1).
* Dit landschap trekt jaarlijks veel toeristen, die verblijven op nabij gelegen boerderijcampings of op het bungalowpark ['De Lommerbergen'](http://nl.wikipedia.org/wiki/Center_Parcs).
* Jaarlijks is er in het eerste weekeinde van september de traditionele Reuverse [kermis](http://nl.wikipedia.org/wiki/Kermis), waar het hele dorp op af komt.
* De bibliotheek in Reuver is aan de Past. Vranckenlaan 18 en is onderdeel van de Groeibibliotheken Maas en Peel.
* Via een veerpont over de [Maas](http://nl.wikipedia.org/wiki/Maas) is [Kessel](http://nl.wikipedia.org/wiki/Kessel_%28Limburg%29) te bereiken.

## Sint-Lambertuskerk

* De [Sint-Lambertuskerk](http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Lambertuskerk_%28Reuver%29) van Reuver werd in [1878](http://nl.wikipedia.org/wiki/1878)-[1880](http://nl.wikipedia.org/wiki/1880) gebouwd naar ontwerp van architect [Johannes Kayser](http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kayser).
* De huidige toren is onderdeel van die kerk.
* In [1907](http://nl.wikipedia.org/wiki/1907) werd de kerk in dezelfde stijl uitgebreid met wat nu de hoge middenbeuk is.
* In [1923](http://nl.wikipedia.org/wiki/1923) werd de kerk nogmaals met een westelijke zijbeuk uitgebreid door architect [Jules Kayser](http://nl.wikipedia.org/wiki/Jules_Kayser). Hierdoor ontstond de huidige symmetrische driebeukige vorm.
* In de nadagen van de oorlog werd de spits van de toren afgeschoten, en raakte de kerk beschadigd. In [1946](http://nl.wikipedia.org/wiki/1946)-[1947](http://nl.wikipedia.org/wiki/1947) werd de kerk hersteld, de toren werd voorzien van een korte noodspits met een kruis van houten balken.
* Pas in [1957](http://nl.wikipedia.org/wiki/1957) werd een nieuwe spits op de toren gezet, ongeveer gelijk aan de oorspronkelijke.