**LIMBURG - Plaats = Oirsbeek (LB) Janssenmolen (Beltmolen)**

* De bouwheer van de molen was Jacob Lammeritz.
* De natuurlijke gesteldheid van het terrein leende zich bijzonder goed voor de bouw van een windmolen. en plateau, waarvan de voet tamelijk steil overgaat in een zandweg.
* Later werd deze weg een kiezelweg, de Molenweg genaamd, die aansluiting op de provinciale weg Sittard-Heerlen heeft.
* Vanaf het plateau gezien, is de molen een grondzeiler. Aan de voet van het plateau is een inrit uitgegraven en aan die zijde lijkt de molen op een bergmolen.
* Jacob of Jan Jacobus Hubertus Lammeritz. getrouwd met Margaretha Dahlmans kocht in 1879 van de schrijnwerker Jan Pieter Arets in Oirsbeek en van Joseph Yerna Jr. aannemer van publieke werken in Maastricht het hiervoor beschreven perceel bouwland, gelegen “Aan de windmolen”
* Nog in hetzelfde jaar werd met de bouw van de windmolen en het woonhuis begonnen. Na gereedkomen van de molen werd de ligging gesitueerd “Aan den berg” om verwarring met de andere windmolen te voorkomen.
* In 1899 kwam Jan Bernard Janssen op de molen en in 1921 werd hij door koop eigenaar.
* In het midden van de jaren twintig vestigde hij in Doenrade een elektrische maalderij met een dubbele ijzeren maalstoel van het fabrikaat Poeth uit Tegelen voorzien van een koppel tarwe- en een koppel voerstenen .
* Tot in het begin van de jaren dertig draaide de zwartgeteerde molen met 25 m. lange houten roeden en een houten as.
* In 1932 liet Janssen door de molenmaker Jan Brouns uit Weert het houten gevlucht vervangen door een ijzeren as en Potroeden, die van een molen te Purmerend afkomstig waren.

**Oirsbeek aangekocht.**

* De omvangrijke restauratie, die volgde, werd door het molenbouwbedrijf Gebr. Adriaens uit Weert in fasen uitgevoerd en nam drie jaar in beslag.
* De hele buitenkant van de molen, waaronder het gevlucht en de staart, werd vernieuwd. Ook grote delen van het interieur kregen een opknapbeurt.
* Tevens werd de molenaarswoning en toebehoren afgebroken.
* Op 1 mei 1978 werd de windmolen officieel door gedeputeerde drs. K.W. Buck en zijn echtgenote in gebruik gesteld.
* Het molenaarsbedrijf in Doenrade, dat nog met maalstenen werkte, hield in hetzelfde jaar op te bestaan en de maalderij met pakhuis werd afgebroken.
* Aanvankelijk diende de windmolen als instructiemolen, waar onder leiding van de oudmolenaar Johan Derksen uit Schinnen vrijwillige molenaars werden opgeleid.
* Om gezondheidsredenen moest Derksen deze activiteiten echter na enige tijd staken.
* In de jaren 1987-1988 werd de romp door stralen van de teerlaag ontdaan en opnieuw gevoegd.
* Een goede windvang en een deugdelijke inwendige ventilatie zijn echter even belangrijke middelen voor het verkrijgen van een droge romp. In 1988 en 1989 werd het inwendige van de molen opgeknapt.
* Vanwege problemen met het kruiwerk kan er momenteel niet met de molen worden gedraaid.