**N-BRABANT - Plaats = Raamsdonkveer (NB) De Onvermoeide (Stellingmolen)**

* Middenin een nieuwbouwwijk staat in een parkje met dieren aan de Hoevendijk een uit 1890 daterende ronde stenen stellingkorenmolen met zes zolders en een 10 m hoge stelling.
* Deze fraai gerestaureerde molen bepaalt het dorpssilhouet vanuit het noordoosten.
* Boven de vensters onder de stelling zijn alleen de bogen wit, terwijl boven de vensters en deuren boven de stelling een brede verticale witte balk is geschilderd.
* Eind 19e eeuw verrezen gelijktijdig twee vlakbij elkaar staande koren- en schorsmolens in het dorp. Voor de bouw van zowel de grotere Zeldenrust, waarvan tot medio 1990 de romp resteerde, als D' Onvermoeide kregen beide aanvragers op 3 april 1890 vergunning.
* Molenaar Martens uit Waspik liet in de korfboog boven de inrijpoort vereeuwigen: 'De eerste Steen gelegd door W.A. Martens 15 April 1890'.
* De molen is met naar buiten afhellende steenstapeling opgemetseld om inwatering te voorkomen. Op circa 6,5 m hoogte werd een fraaie, uitspringende sierlijst in de molenromp aangebracht, waarop de schuine stellingschoren rusten.
* Al in 1900 ging molenaar Martens over tot aanschaf van een 16 PK petroleummolen. Deze werd na de oprichting van de N.V. Elektriciteits-maatschappij Raamsdonk in 1908 vervangen door een 11 PK elektromotor. D'Onvennoeide was daarmee de eerste elektrisch malende molen.
* In 1923 legde een uitslaande brand bij de buren tevens het molenpakhuis met schuur en stalling in de as wat in 1925 tot het faillissement van het maalbedrijf leidde. Martens verhuisde naar Barendreeht, waar zijn zoon molenaar was, en de Limburg-Brabantsche Hypotheekbank kocht de molen. Reiziger in granen, Jan van Erk, nam de molen vervolgens in gebruik.
* Rond 1940 werd bet windmaalbedrjf, waarin toen ook met een ruwoliemotor werd gemalen, stilgezet. Van Erks's zoon, die graanhandelaar was in Geertruidenberg, kocht in 1942 de molen.
* Bij de bevrijding van Zuid-Nederland in oktober 1944 werd de molen het slachtoffer van een granaat die een wiek en een deel van de stelling naar beneden deed komen. De molenkap en de muur ter hoogte van de vijfde zolder kregen een voltreffer te verduren, waarbij het sleepluiwerk om de zakken te hijsen werd besehadigd. In de hongerwinter van 1944-45 richtten geallieerde militairen de molen in als observatiepost en verstookten het houtwerk van de molen.
* Eigenaar A.C. van Erk liet in 1947 de molen onnakelen, waarna een kale stenen romp resteerde.
* De gemeente Raamsdonk kocht in 1970 de molenromp om deze in 1974 maalvaardig te laten restaureren met onderdelen van de in 1972 gesloopte beltkorenmolen in Rijen. De molen kreeg toen nieuwe, Oud-Hollands opgehekte stalen Derckx-roeden met een vlucbt van 26 m.
* Op de groene baard is toen in wit geschilderd: 1890 D'Onvermoeide 1974.
* De maalinriehting omvat vier koppels 17er kunststenen, waaronder een koppel op de tweede zolder dat voorbeen als schorsmolen diende via een tussendrijfwerk en een koppel op de begane grond dat voorheen door een dieselmotor werd aangedreven.
* De twee 'tochtdeuren' onder de stelling herinneren nog aan het schors malen.
* De met dakleer beklede kap met een raampje erin wordt in beweging gezet met behulp van een Engels kruiwerk en een elektrisch bediende kruibok.
* In de kap is een Vlaamse blokvang met vangstok ondergebracht. Er is nog een steenkraan aanwezig om de molenstenen te lichten en een vaste avondverlichting zet de molen vanaf de stelling fraai in het licht.
* Bij een restauratie in 2000 werd de staartbalk vervangen.
* De molen is vanwege de slechte technische staat voorlopig stil gezet. Het wachten is op een nieuwe restauratie.

**Technische gegevens**