**ZEELAND - Plaats = Gapinge (ZL) De Graanhalm (Stellingmolen)**

* Aan de Dorpsstraat staat een zware ronde stenen stellingmolen die dateert uit 1896.
* Voorgangers waren een in 1864 opgebouwde Zuid-Hollandse wipwatermolen, die een jaar later sneuvelde in een storm, en de voormalig Zaanse loodwitmolen De Rob, een houten achtkante stellingmolen, die met de naam De Zeehond in 1896 door onvoorzichtigheid afbrandde.
* Eigenaar Verhulst liet de huidige molen hetzelfde jaar optrekken met gebruikmaking van 120.000 stenen. De gevelsteen naast de noordelijk deur herinnert aan de bouw: 'DE EERSTE STEEN IS GELEGD DOOR J:K: VERHULST 13 Nov 1896'.
* Deze zoon van de eigenaar maalde van 1903 tot 1931 met een koppel 16er kanststenen graan tot veevoeder, één koppel 17er kunststenen als kropstenen en een koppel 17er blauwe stenen als builstenen.
* Daarnaast is op de eerste zolder een buil, een mengmachine en op de begane grond een hamermolen met 25 PK electromotor aanwezig. Als hulpmotor deed een 30 PK electromotor dienst.
* Van 1931 tot 1943 zette C. v.d. Sluijs de molen in werking. De molen heeft in 1944 veel oorlogsschade opgelopen, waarna tot 1960 eigenaar L.J. v.d. Sluijs op de molen maalde.
* De volgende eigenaar W. Bakker stopte in 1962 met het bedrijfsmatig malen. Het gaande werk in de molen is deels afkomstig van de vroegere korenmolen in Goes.
* De Graanhalm heeft een 4,6 m hoge stelling met schuine stellingschoren, vijf zolders en een met zink bedekte kap, waaruit een wipstok steekt om de als stutvang uitgevoerde blokvang te bedienen.
* De molen was voorheen vrijwel geheel ombouwd, waarbij het dak van de aan de oostzijde aangebouwde schuur als stelling diende.
* De molen met vijf zolders is nooit bewoond geweest.