**ZEELAND - Plaats = Nisse. s Heer Ambtskerke (ZL) De Poel (Grondzeiler)**

* Langs de doorgaande weg van Nisse naar 's Heer-Abtskerke staat op een molenberg van 1 m. hoog aan de Gerbernesseweg 21 een kleine achtkante houten grondzeiler van het Zeeuwse type uit 1752.
* Voor het pakhuis en de molen wordt jaarlijks een erfpacht van 60 gulden betaald aan de ambachtsvrouwe van Nisse.
* Verder is in de koopakte van 1843 bepaald dat de molenaar verplicht is om met (gratis) te malen voor het gezin van ambachtsheer J.H. Verschoor van Nisse en diens opvolgers.
* In 1867 en 1881 wisselde de molen opnieuw van eigenaar. In 1905 werd P. Verburg eigenaar en in 1958 vervolgens diens zoons zoon J. Verburg die een vennootschap onder firma aanging met M. Moerland.
* Laatstgenoemde stelde medio 1969 de 30 PK elektromotor met tussendrijfwerk (mechanische aandrijving op het spoorwiel) in het naburige gebouwtje buiten bedrijf. De waterput erachter is nog wel aanwezig.
* Tot 1949 werd er op windkracht gemalen met het nog aanwezige koppel 16er blauwe een koppel 16er kunststenen en een buil om bloem te maken. Vroeger lag er waarschijnlijk ook een pelsteen in de kelder.
* In 1921 is er 0,5 m lager een betonnen vloer gelegd in de twee zolders tellende molen die nooit bewoond is geweest.
* De voet van de muur bestaat uit 0,55 m hoge teerlingen, waartussen later rode bakstenen zijn aangebracht.
* Het onderstuk van de romp is tot 2,10 m. hoogte opgetrokken met een horizontale bebording met daarover dakleer op de drie velden van zuid tot west.
* Op elke veldhoek van de romp is een witte smalle lat aangebracht.
* Het bovenste gedeelte van de romp is met dakleer bekleed, evenals de kap die met een kruilier over houten neuten op de kruivloer op de wind wordt gezet.
* Voor 1964 was de kap nog gedekt met geteerd zeildoek. De gietijzeren bovenas is aan het uiteinde verzwaard met vier ijzeren vulstukken. Hier doorheen is een Oud-Hollands opgehekt wiekenkruis met gelaste roeden met een kleine vlucht van 18,75 m gestoken.
* Op de van een korenmolen uit Yerseke afkomstige Pot binnenroede werd in 1942 een stroomlijnvormige neus aangebracht.
* De draaiende wieken worden afgeremd met een Vlaamse blokvang, die met een vangstok wordt bediend.
* Op de groene baard met witte bies staat in het midden een staand ovaal met links en rechts een witte slinger en het jaartal 1752 en De Poel.
* In 1980/81 werd de molen voor het laatst gerestaureerd.
* De maalvaardige molen, die eigendom is van de gemeente Borsele, is op afspraak met vrijwillig molenaar te bezichtigen. De molen maalt graan voor veevoer