**Zuid Holland - Plaats = Gravendeel (ZH) Vliegend Hert (Stellingmolen)**

Molendijk 33a
3295 LD 's-Gravendeel

* De hoogste korenstellingmolen in de Hoekse Waard staat op de Molendijk 34 aan de noordwestzijde van het dorp, dat in 1593 als nieuw ambacht werd ingedijkt.
* Voorganger was een houten wipkorenrnolen die op vrijwel dezelfde plaats stond op de toenmalige Bonaventuurse Zeedijk.
* Deze schermde de nieuwe polder Nieuw Bonaventura af van de Dordtse Kil.
* De onbewoonde wipmolen werd rond 1800 naar molenaarsfamilie De Leeuw vernoemd. In 1837 kocht Willem Vliegenthart, zoon van een Zwijndrechtse korenmolenaar, voor 8.300 gulden de wipmolen.
* In 1841 brandde deze af en in 1855 nogmaals.
* De vervanger, een ronde stenen stellingmolen, brandde in 1857 eveneens af.
* De huidige korenstellingmolen dateert van 1862/63 en heeft een 22 m hoog muurwerk.
* De naam 't Vlegend Hert is ontleend aan eigenaar Vlegenthart, die in 1863 de firma Vliegenthart & Co. oprichtte.
* De andere molenhelft werd voor een kwart eigendom van zijn schoonzoon en de Dordtse bakker Moonen.
* Ruim een jaar later ging de met een onrendabele kolen gestookte stoomketel uitgeruste molen bij publieke verkoping voor 14.000 gulden, inclusief het molenaarshuis, de tuin, schuur en het erf, over aan vijf personen.
* In 1889 kwam de molen geheel in het bezit van de familie Dam.
* Van 1905 tot 1938 was Christiaan Comelis Dam molenaar en daarna tot 1963 zijn zoon Gerrit Pieter. Al sinds 1930 wordt er elektrisch gemalen onderin de molen.
* Om het maalrendement te verhogen, werden in 1934 Dekker stroomlijnwieken op de molen aangebracht. Helaas kon deze wiekverbetering niet wedijveren met de elektromotor.
* In 1951 werd de windkorenmolen daardoor buiten gebruik gesteld. Cornelis van Heesen huurde vanaf 1956 de molen met elf nieuw aangebouwde graansilo's, waarvan hij in 1963 eigenaar werd.
* Om de stenen molenromp tegen regeninval te beschermen, zijn op de zuidwest kant lange tijd grote emaille reclameborden aangebracht.
* In 1970/71 werd de molen geheel ingericht voor mechanische bemaling met een mengketel, 100 ton extra siloruimte en een bunkerschaal.
* De helft van de molenruimte tot aan de luizolder wordt nu ingenomen door het silocomplex van graan- en diervoederhandel C. van Heesen.
* Jaarlijks wordt circa 1.500 ton graan gemalen voor diervoeders met een 40 PK elektromotor onderin de molen. Het oorspronkelijke molenhuis werd in 1969 afgebroken en vervangen door een bungalow.
* Bij een uitvoerige restauratie van de molen eind jaren 1960 werden de staart, lange spruit en de stelling grotendeels vemieuwd, evenals het koppel 16er kunstmaalstenen.
* Ook de Dekker-wieken zijn toen weer teruggebracht naar het Oud-Hollandse tuig.
* Bij de restauratie in 1991/92 werden de Pot-roeden uit 1904 en 1924 vervangen door twee nieuwe roeden met een vlucht van 22,70 m.
* Ook werden veel onderdelen, waaronder de beide spruiten, staartbalk, lange en korte schoren, kapbedekking en een groot deel van het metselwerk, vernieuwd.
* Het doorgezakte schuifkruiwerk met tien aan de overring bevestigde gietijzeren neuten met flenzen, die over een stalen ring op de muurplaat glijden, is helaas onbruikbaar.
* De molen verkeert in minder goede staat van onderhoud en was bij gunstige winden nog wel eens draaiende te zien.
* Na overdacht van de molen aan een woningstichting, werden achter de schermen stappen ondernomen om de molen weer draai- en maalvaardig te maken.
* In het najaar van 2010 kon hiermee een aanvang worden gemaakt.